

PRAMOAL D.O.O.  
Nova Ravanička 1/a 35230 Ćuprija  
065/24-34-440 ; 060/44-34-349  
mail: pramoal.doo@hotmail.com

Matični broj: 21460443 | Šifra delatnosti: 2599 | PIB: 111313155 | Tekući račun: Unicredit banka 170-0030043110000-61

Analiza rizika aluminijumskih industrijskih merdevina

(stuba)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni Broj | Rizik | Verovatnoca | Posledice | Mere |
| 1. | Nemarnost pri sklapanju i rasklapanju aluminijumskih  Industrijskih merdevina | 1 | Prikljestenje prstiju | Poštovati uputstvo za upotrebu |
| 2. | Proklizavanje na  gazištima | 1 | Pad (prelom ekstremiteta) | Hrapava platforma sa ivicama i uputstvo za upotrebu, Ne sme biti prolivena nekom vrstom tečnošću |
| 3. | Neadekvatna garderoba | 1 | Pad i povreda | Zaobljeni vrh, bez oštrih ivica i obavezna upotreba radnog odela odgovarajuce veličine |
| 4. | Nepravilno korišćenje al.  merdevine | 1 | Posekotina prstiju i dlana | Zaobljen i vrhovi bez oštrih ivica i obavezna upotreba radnog odela |
| 5. | Pri penjanu na vrh al. merdevina, stajanje, oslanjanje i sedenje | 1 | Pad i povreda | Praćenje uputstva, upozorenja nalepnicama |
| 6. | Pad predmeta sa  al. merdevina | 1 | Povreda treceg lica | Ne stavljati dodatne predmete na merdevine, pratiti uputstvo za upotrebu |
| 7. | Opasnost od strujnog udara | 2 | Telesne povrede, opasnost po zivot | Ne oslanjati na elektro instalacije,  Uputstvo za upotrebu |
| 8. | Udar groma | 2 | Telesne povrede, opasnost po zivot | Koristiti na otvorenom isključivo u povoljnim vremenskim uslovima, Uputstvo za upotrebu |
| 9. | Udar vetra | 1 | Pad i povreda | Koristiti na otvorenom isključivo upovoljnim vremenskim uslovima, Uputstvo za upotrebu |
| 10. | Loše oslanjanja na tlo | 1 | Pad i povreda | Bezbedno oslanjanje na tlo (Merdevinu postavljati upravno u odnosu na tlo) Uputstvo za upotrebu |
| 11. | Raspodela opterecenja | 1 | Pad i povreda | Oslanjati se na težište merdevine, uputstvo za upotrebu |
| 12. | Oslanjanje na tlo | 1 | Pad i povreda | Obratiti pažnju da tlo podnosi velike otpore, Uputstvo za upotrebu |
| 13. | Šetanje sa merdevinama  dok ste na njoj | 1 | Pad i povreda | Fiksirati tokom rada, Uputstvo za upotrebu |
| 14. | Preopterećenje  merdevine | 1 | Pad i povreda | Merdevina je namenjena za jednu osobu, Uputstvo za upotrebu |
| 15. | Sudar sa merdevinama | 1 | Pad i povreda | Udarac vratima, ili nekim drugim predmetom, Uptsvo za upotrebu |
| 16. | Podizanje predmeta sa merdevinama | 1 | Pad i povreda | Uputstvo za upotrebu |
| 17. | Nepravilna obuca | 1 | Pad i povreda ekstremiteta | Uputstvo za upotrebu |
| 18. | Klizavo tlo | 2 | Pad i povreda ekstremiteta | Postavljeni čepovi na nogarima koji soprečavaju proklizavanje |
| 19. | Nepravilan izbor merdevina | 1 | Pad i povreda | Nedovoljna visina, zabranjeno protezanje, Uputstvo za upotrebu |
| 20. | Sposobnost za korišćenje merdevine | 2 | Pad i povreda | Ne koristiti u lošem zdravtvenom stanju ili pod dejstvom alkohola ili narkotika |
| 21. | Loše postavljanje | 1 | Pad i povreda | Merdevine postavljati iskljucivo na stope, bez dodatnih oslanaca i podmetaca, Uputstvo za upotrebu |
| 22. | Ispavnost | 1 | Pad i povreda | Pre upotrebe obaviti vizuelni pregled i konstrukcijsku ispavnost |
| 23. | Loše osvetljenje | 2 | Pad I povreda | Nemojte koristiti skele u slabo osvetljenim prostorijama, Uputstvo za upotrebu |
| 24. | Povreda treceg lica | 1 | Pad i povreda | Obezbediti da se deca ne igraju u bizini merdevina |

Verovatnoća:  
1 - Mali rizik

2 - Visok rizik

PRAMOAL d.o.o. Ćuprija